采价单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  | 联系人： |  |
| 联系电话： |  | 日期： |  |
| 主题： | 教工餐厅增加洗碗设备 | 页数： |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号或规格** | **单价** | **数量** | **金额（元）** | **所投品牌及型号** |
| 1 | **长**  **龙**  **洗**  **碗**  **机** | 功能： 主洗、 凉洗、烘干  主机规格： 2600\*800\*1800㎜  洗涤量：不低于 3000 件／小时  总功率：约 49. 7kw  要求适用于教师餐厅、小型团餐等需要清洗大量餐具的单位  1、全304不锈钢结构， 确保产品耐用可靠；  2、大容量、多品种洗涤， 可对各种形状的餐具、器具、 保温箱等食器进行强力清洗、 高温消毒， 实用性强、 效率高、使用范围广；  3、机器平放式传送，传送履带速度电脑变频，最大速度应有： 3米／分钟；  4、 水泵采用不锈钢离心泵（食品级专用水泵）， 扬程高， 流量大，不易堵塞。 卡扣式连接设计， 拆解方便， 便于维修；  5、 主洗区温度： 65 - 80℃, 漂洗温度： 85 - 95℃, 烘干温度： 50-400℃根据餐具类型自动调节；  6、 全电脑智能操作面板，一键式启动， 所有功能均在彩色液 品屏上直观显示， 故障情况也有明确的文字提示， 清楚明了，操作简便；  7、电器部分采用多重防护装置， 除每个电器部分可单独断路外，还装置有故障自动检测系统。 遇一般故障可自动处理，不影响使用， 无需停机等待修复；  8、洗碗机部分机体采用双层壁式结构，起到良好的保温隔热、降噪音的作用，烘干机部分采用七层隔热保温装置，使烘干机达到最高温度时， 外部也感受不到高温， 安全， 节能；  9、 机体各密封盖板可灵活打开或拆卸， 所有检修口均设置于机器正面， 便于机器内部的检修维护。 |  | 1台 |  |  |
| 2 | **小**  **件**  **投**  **掷**  **柜** | 规格： 4000\*400\*900  1、外壳采用优质304不锈钢， 厚度1. 2mm, 表面平整光滑，整体无毛剌、 锋刃， 焊缝牢固， 打磨光洁， 无黑斑， 无漏焊。  2、台面圆形或长方形投掷口可勾选；  产品功能: 回收族勺和纸巾等，与传送机配套使用。采用双开门设计，投放口带导向边，方便操作。  注:可内置塑料垃圾桶。 |  | 4个 |  |  |
| 3 | **浸泡池** | 规格:1500\*800\*800   1. 采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造 2. 面δ=1.0mm，星盘斗δ=1.0mmm，柱φ38xδ=0.8mm不锈钢管配有可调子弹脚，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  | 1台 |  |  |
| 4 | **链片式传送带** | 具体参数：  规格：约6110\*600\*850，   1. 传送带台面304不锈钢， 厚度1. 5㎜, 表面平整光滑， 整体无毛剌、 锋刃， 焊缝牢固， 打磨光洁， 无黑斑， 无漏焊。 2. 传送链板为聚甲醉树脂材质， 链板轨道为高分子聚乙烯材 质， 更经久耐用。 扣链式传送， 牢固耐用， 拉伸强度高。   3、电源要求：220V/50Hz/3PH ，总功率:不高于1.5KW。  4、 传送带框架采用25\*35不锈钢方管， 厚度1. 2㎜.  5、下方设有滴水盘， 确保使用过程中无污水污染环境。  6、控制面板高位安装， 方便操作、 不易进水， 按钮、 开关均需为防水型，智能控制  7、带自清洗功能 |  | 约6.2米 |  |  |
| 5 | **残**  **菜**  **台**  **连**  **车** | 规格：约1300×600×800   1. 选用SUS304-2B不锈钢板制作 2. 台面δ=1.0mm，侧板、门板、底板、层板δ=0.8mm，加强筋采用δ=1.2mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm 3. 必需配两辆平板推车。 |  | 1台 |  |  |
| 6 | **不**  **锈**  **钢**  **烟**  **罩** | 采用优质 201不锈钢板制作， 材料厚度=1. 0mm。 |  | 约2.3米 |  |  |
| 7 | **风**  **机** | 4#型号，说明： 风量： 5870的/h; 电量0. 55KIV/380V; |  | 1组 |  |  |
| 8 | **不**  **锈**  **钢**  **风**  **管** | 1. 选用201优质不锈钢板制作， 五筋加强、 阻燃密封处理； 2. 板厚o =1. 01nm, 共板法兰连接， 确保长期不漏油； 3. 变径、 大小口等异形风管按展开面积1: 2计算。 4. 现数星为估算， 实际数呈以完成后数呈实际计算 |  | 13米 |  |  |
| **合计** |  | | | |  |  |

备注：以上报价含税费、运费、安装调试。

报价单位（盖章）：

**密封包装模板如下：**

|  |
| --- |
| **报价文件** |
| **项目名称：教工餐厅增加洗碗设备**  **报价人：**  **地 址：**  **联系人：**  **电 话：** |

