采价单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  | 联系人： |  |
| 联系电话： |  | 日期： |  |
| 主题： | 2025年上半年零星办公家具及会议室、研讨室家具 | 页数： |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 名称 | 规格及材质 | 数量 | 单价 | 小计 | 图片 |
| 1-120 | 铁皮柜 | 规格：850\*390\*1800mm  1、福宝 采用宝钢1.0mm冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成；接触人体部分均采用翻边工艺，杜绝快口，不易伤手；采用世界顶尖，无味，无污染，荷兰阿克苏诺贝尔粉末静电喷塑 2、产品经过脱脂、纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺，确保表面不含油污及锈蚀；具有耐阳光强射，不易褪色而且易于清洗； 3、焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光洁；表面涂层坚固耐用，耐冲压，耐腐蚀，防潮不易变形。 | 2个 |  |  |  |
| 3人位沙发 | 规格：2048\*848\*948mm  1、皮革：采用欧洲进口环保西皮，质感柔和，光泽度好；  2、五金：进口4.0高回弹弹簧及5公分弹力橡筋打底，S型弹簧与超力橡筋交叉连接固定在木架上，不易变型；  3、泡棉：采用密度为45kg/m3高回弹海绵、柱形发泡技术，发泡均匀、天然环保，回弹性大，柔软性好，撕裂强度强，压缩变形小；  4、框架：采用纯实木内框架，四面刨光，经过高温薰蒸防虫处理。具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，具有抗蒸汽弯曲性能。烘干处理，进口木材，含水率12~14%；  5、实木：采用进口橡木材质，表面经过环保水性漆上色处理，使产品整体外观高雅大气，整体实木架承重力500kg，安全结实； | 1张 |  |  |  |
| 茶几 | 规格：1200\*600\*450mm  1、基材：采用E1级实木多层板  2、面材：面板可选双面贴A级优质（胡桃木、樱桃木、柚木、榉木）木皮，厚度为0.6mm，木皮宽度≥200mm ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。  3、配件:采用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。实木脚，可采用橡胶木或榉木等实木。  4、油漆：选用环保油漆（华润、易涂宝、大宝）,五底三面工艺制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象 | 1个 |  |  |  |
| 1-220 | 铁皮柜 | 规格：850\*390\*1800mm  1、福宝 采用宝钢1.0mm冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成；接触人体部分均采用翻边工艺，杜绝快口，不易伤手；采用世界顶尖，无味，无污染，荷兰阿克苏诺贝尔粉末静电喷塑 2、产品经过脱脂、纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺，确保表面不含油污及锈蚀；具有耐阳光强射，不易褪色而且易于清洗； 3、焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光洁；表面涂层坚固耐用，耐冲压，耐腐蚀，防潮不易变形。 | 2个 |  |  |  |
| 2-430 | 办公桌 | 规格：1.8米  1、基材：均采用实木颗粒板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，环保要求优于国家标准。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂； 4、五金件 : 采用阻尼铰链，三节滚珠滑轨，质量优于国家标准，外观评级≥9级，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 1张 |  |  |  |
| 文件柜 | 尺寸800\*400\*2000mm  1、基材：台面E0级浸渍胶膜纸饰面多层板，外观质量及理化性能满足GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》优等品要求，环保性能要符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中E0级要求:静曲强度要大有大于10.5MPa 弹性模量大于1500MPa 内结合强度大于等于0.3MPa 含水量百分之3到13之间 板的握螺钉力大于900N 表面耐冷热循环要做到无裂纹、鼓包、变色、超皱等。表面耐划痕要做到大于1.5N表面无大于百分之九十的连续划痕。甲醛释放含量≤0.05mg/m³  2、封边带：采用上市公司“华立”集团优质PVC封边带，封边带重金属含量小于国家含量标准.  3、五金配件：采用“海福乐、海蒂诗、DTC”或同档次优质五金配件 | 2个 |  |  |  |
| 2-426 | 3人位沙发 | 规格：2048\*848\*948mm  1、皮革：采用欧洲进口环保西皮，质感柔和，光泽度好；  2、五金：进口4.0高回弹弹簧及5公分弹力橡筋打底，S型弹簧与超力橡筋交叉连接固定在木架上，不易变型；  3、泡棉：采用密度为45kg/m3高回弹海绵、柱形发泡技术，发泡均匀、天然环保，回弹性大，柔软性好，撕裂强度强，压缩变形小；  4、框架：采用纯实木内框架，四面刨光，经过高温薰蒸防虫处理。具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，具有抗蒸汽弯曲性能。烘干处理，进口木材，含水率12~14%；  5、实木：采用进口橡木材质，表面经过环保水性漆上色处理，使产品整体外观高雅大气，整体实木架承重力500kg，安全结实； | 1张 |  |  |  |
| 2-323 | 铁皮柜 | 规格：850\*390\*1800mm  1、福宝 采用宝钢1.0mm冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成；接触人体部分均采用翻边工艺，杜绝快口，不易伤手；采用世界顶尖，无味，无污染，荷兰阿克苏诺贝尔粉末静电喷塑 2、产品经过脱脂、纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺，确保表面不含油污及锈蚀；具有耐阳光强射，不易褪色而且易于清洗； 3、焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光洁；表面涂层坚固耐用，耐冲压，耐腐蚀，防潮不易变形。 | 1个 |  |  |  |
| 行政楼622 | 组合柜 | 尺寸2400\*400\*（1200\*800\*750）mm  1、基材：均采用E1级实木多层板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，环保要求优于国家标准。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂； 4、五金件: 采用阻尼铰链，家具锁，质量优于国家标准，外观评级≥9级，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 1组 |  |  |  |
| 行政楼601（1张） 行政楼605（3张） 行政楼606（3张） | 办公椅 | 带脚踏，可午休  1、无级锁定底盘，过10万次伸缩疲劳测试  2、进口PP+纤靠背，拉力136公斤。·高级耐磨亲肤弹力座布  3、背网加厚加密透气网饰面  4、40电镀拉深4公分电镀气杆，10万次疲劳测试  5、350D管钢脚150公斤冲击测试，静压1700公斤  6、50灰边PU轮过2000次障碍测试，10万次耐磨测试  7、35高密度海绵，10万次疲劳测试  8、3D扶手 | 7张 |  |  | clipboard/drawings/NULL |
| 3-409 | 办公桌 | 规格：1.8米  1、基材：均采用实木颗粒板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，环保要求优于国家标准。 2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。 3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂； 4、五金件 : 采用阻尼铰链，三节滚珠滑轨，质量优于国家标准，外观评级≥9级，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 1张 |  |  |  |
| 3门文件柜 | 尺寸：1200\*400\*2000mm   1. 基材：台面E0级浸渍胶膜纸饰面多层板，外观质量及理化性能满足GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》优等品要求，环保性能要符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中E0级要求:静曲强度要大有大于10.5MPa 弹性模量大于1500MPa 内结合强度大于等于0.3MPa 含水量百分之3到13之间 板的握螺钉力大于900N 表面耐冷热循环要做到无裂纹、鼓包、变色、超皱等。表面耐划痕要做到大于1.5N表面无大于百分之九十的连续划痕。甲醛释放含量≤0.05mg/m³ 2. 封边带：采用优质PVC封边带，封边带重金属含量小于国家含量标准.   3、五金配件：采用“海福乐、海蒂诗、DTC”或同档次优质五金配件 | 1个 |  |  |  |
| 3-407 | 办公椅 | 带脚踏，可午休  1、无级锁定底盘，过10万次伸缩疲劳测试  2、进口PP+纤靠背，拉力136公斤。·高级耐磨亲肤弹力座布  3、背网加厚加密透气网饰面  4、40电镀拉深4公分电镀气杆，10万次疲劳测试  5、350D管钢脚150公斤冲击测试，静压1700公斤  6、50灰边PU轮过2000次障碍测试，10万次耐磨测试  7、35高密度海绵，10万次疲劳测试  8、3D扶手 | 1张 |  |  | clipboard/drawings/NULL |
| 铁皮柜 | 规格：850\*390\*1800mm  1、福宝 采用宝钢1.0mm冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成；接触人体部分均采用翻边工艺，杜绝快口，不易伤手；采用世界顶尖，无味，无污染，荷兰阿克苏诺贝尔粉末静电喷塑 2、产品经过脱脂、纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺，确保表面不含油污及锈蚀；具有耐阳光强射，不易褪色而且易于清洗； 3、焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光洁；表面涂层坚固耐用，耐冲压，耐腐蚀，防潮不易变形。 | 4个 |  |  |  |
| 3-309 | 3人位沙发 | 规格：2048\*848\*948mm  、皮革：采用欧洲进口环保西皮，质感柔和，光泽度好；  2、五金：进口4.0高回弹弹簧及5公分弹力橡筋打底，S型弹簧与超力橡筋交叉连接固定在木架上，不易变型；  3、泡棉：采用密度为45kg/m3高回弹海绵、柱形发泡技术，发泡均匀、天然环保，回弹性大，柔软性好，撕裂强度强，压缩变形小；  4、框架：采用纯实木内框架，四面刨光，经过高温薰蒸防虫处理。具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，具有抗蒸汽弯曲性能。烘干处理，进口木材，含水率12~14%；  5、实木：采用进口橡木材质，表面经过环保水性漆上色处理，使产品整体外观高雅大气，整体实木架承重力500kg，安全结实； | 1张 |  |  |  |
| 茶几 | 规格：1200\*600\*450mm  1、基材：采用E1级实木多层板  2、面材：面板可选双面贴A级优质（胡桃木、樱桃木、柚木、榉木）木皮，厚度为0.6mm，木皮宽度≥200mm ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。  3、配件:采用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。实木脚，可采用橡胶木或榉木等实木。  4、油漆：选用环保油漆（华润、易涂宝、大宝）,五底三面工艺制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象 | 1个 |  |  |  |
| 办公椅 | 带脚踏，可午休  1、无级锁定底盘，过10万次伸缩疲劳测试  2、进口PP+纤靠背，拉力136公斤。·高级耐磨亲肤弹力座布  3、背网加厚加密透气网饰面  4、40电镀拉深4公分电镀气杆，10万次疲劳测试  5、350D管钢脚150公斤冲击测试，静压1700公斤  6、50灰边PU轮过2000次障碍测试，10万次耐磨测试  7、35高密度海绵，10万次疲劳测试  8、3D扶手 | 1张 |  |  | clipboard/drawings/NULL |
| 210党建活动中心 |  | \*配置：1桌2椅、 桌子尺寸120\*40\*75cm，  钢筋椅实心钢筋12mm  1、桌板基材:桌面厚度为25mm，E1级实木多层板基材，甲醛释放量0.026mg/m3，有害物质释放量符合标准，环保级标准。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理。  2、桌板贴面:优质三聚氰胺纸饰面，封边条采用优质 PVC同色封边，厚度2.0mm。全自动无缝隙封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露胶，经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。提供近一年内CIA认证检验机构出具的封边条抽样检验报告检测依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》;QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，理化性能耐光色牢度检测合格，抗菌性能检测合格。胶水:采用优质环保热熔胶，符合GB18583-2008《室内装修装饰材料胶黏剂中有害  物质限量》。  3、底脚:底脚尺寸:430+:70+70+2mm两件;冷轧钢材质，厚度为2.0mm。采用高温静电喷涂优质高精度冷扎钢而成，牢固耐用，美观大方，表面达到光滑平整，无毛刺。  4、立柱:立柱方管尺寸:630\*70\*30mm，包含塑胶装饰盖;冷轧钢材质,厚度为1.2I，采用高温静电喷涂处理，表面达到光滑平整，无毛刺。  5、横梁:台面方管横梁尺寸:995\*385\*1mm冷轧钢材质,厚度为1.5I，高温静电喷表面达到光滑平整，无毛刺。  6、书网:书网层尺寸:862\*208+1mm，采用优质钢板，厚度为1.2mm，经夹具焊接成型与片钢组成表面采用防锈静电喷涂处理，表面达到光滑平整，无毛刺。  7、脚轮:采用优质2.0英寸尼龙静音脚轮。  8、外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接齐整，整体颜色基本相符，过渡自然;台架有拉杆拆益装置，脚轮采用的PU万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色，桌面圆角设计，圆润、饱满不划手，钢管的焊接采用二氧化碳保护焊新工艺,焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔焊瘤焊丝咬边和飞溅,并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，产品强度好，造型美观。 | 48位 |  |  |  |
| 3-211 | 3人位沙发 | 规格：2048\*848\*948mm  1、皮革：采用欧洲进口环保西皮，质感柔和，光泽度好；  2、五金：进口4.0高回弹弹簧及5公分弹力橡筋打底，S型弹簧与超力橡筋交叉连接固定在木架上，不易变型；  3、泡棉：采用密度为45kg/m3高回弹海绵、柱形发泡技术，发泡均匀、天然环保，回弹性大，柔软性好，撕裂强度强，压缩变形小；  4、框架：采用纯实木内框架，四面刨光，经过高温薰蒸防虫处理。具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，具有抗蒸汽弯曲性能。烘干处理，进口木材，含水率12~14%；  5、实木：采用进口橡木材质，表面经过环保水性漆上色处理，使产品整体外观高雅大气，整体实木架承重力500kg，安全结实； | 1张 |  |  |  |
| 茶几 | 1、基材：采用E1级实木多层板  2、面材：面板可选双面贴A级优质（胡桃木、樱桃木、柚木、榉木）木皮，厚度为0.6mm，木皮宽度≥200mm ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。  3、配件:采用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。实木脚，可采用橡胶木或榉木等实木。  4、油漆：选用环保油漆（华润、易涂宝、大宝）,五底三面工艺制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象 | 1个 |  |  |  |
| 数智造基地5楼 | 办公椅 | 带脚踏，可午休  1、无级锁定底盘，过10万次伸缩疲劳测试  2、进口PP+纤靠背，拉力136公斤。·高级耐磨亲肤弹力座布  3、背网加厚加密透气网饰面  4、40电镀拉深4公分电镀气杆，10万次疲劳测试  5、350D管钢脚150公斤冲击测试，静压1700公斤  6、50灰边PU轮过2000次障碍测试，10万次耐磨测试  7、35高密度海绵，10万次疲劳测试  8、3D扶手 | 1张 |  |  | clipboard/drawings/NULL |
| 行政楼713 | 3人位沙发 | 规格：2048\*848\*948mm  、皮革：采用欧洲进口环保西皮，质感柔和，光泽度好；  2、五金：进口4.0高回弹弹簧及5公分弹力橡筋打底，S型弹簧与超力橡筋交叉连接固定在木架上，不易变型；  3、泡棉：采用密度为45kg/m3高回弹海绵、柱形发泡技术，发泡均匀、天然环保，回弹性大，柔软性好，撕裂强度强，压缩变形小；  4、框架：采用纯实木内框架，四面刨光，经过高温薰蒸防虫处理。具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，具有抗蒸汽弯曲性能。烘干处理，进口木材，含水率12~14%；  5、实木：采用进口橡木材质，表面经过环保水性漆上色处理，使产品整体外观高雅大气，整体实木架承重力500kg，安全结实； | 1张 |  |  |  |
| 行政楼6楼仓库 | 铁皮柜 | 规格：850\*390\*1800mm（上下分体）   1. 福宝 采用宝钢1.0mm冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成；接触人体部分均采用翻边工艺，杜绝快口，不易伤手；采用世界顶尖，无味，无污染，荷兰阿克苏诺贝尔粉末静电喷塑 2、产品经过脱脂、纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺，确保表面不含油污及锈蚀；具有耐阳光强射，不易褪色而且易于清洗； 3、焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光洁；表面涂层坚固耐用，耐冲压，耐腐蚀，防潮不易变形。   4、最终款式及颜色由使用方选定 | 6个 |  |  |  |
| 图书馆及会议室家具 | 多媒体讲台 | 可升降，可移动，桌面分段设计可翻起任意角度固定  台面尺寸1000\*700mm可升降  外形尺寸：1000\*742\*1250mm，升降范围:705-1100mm  支架材质：铝合金，表面工艺：PU静电喷涂  面板尺寸：1000\*700\*18mm，面板材质：MDF吸塑板  最大承重:80kgs  桌脚:铝压铸，抛光脚垫:2个带前倾可推动脚轮  配件:过线孔+隐藏式挡书条，  \*功能：  1、桌面分段设计可自由倾斜固定任意角度  2、带一体主机底座托架  3前置脚带2静音万向轮，方便移动  4桌面带洞洞板设计  5升降随意位置可停 | 3个 |  |  |  |
| 讲台升降椅 | 可升降，规格尺寸L53\*W53\*H73.5-93.5cm  SH:58-78  1椅身:原材料采用全新聚丙烯加玻璃纤维,一体成型（座面、椅背、脚撑）  2.升降底盘，具体升降功能；优质3级200行程气杆，安全、稳定，有BIFMA测试证书；  塑料板用料检验须依据 QB/T 4371-2012，抑制金黄色葡萄球菌率大于99%，抑制大肠杆菌率大于99% | 19张 |  |  | d16cb101dcbf934829ad941f9b4b30c |
| 写字板会议椅 | 1、椅背：背框全新进口PA+玻纤材质，一体注塑成型，高弹力竹节布背网，靠背倾仰机构设计，前后滑动扶手，有效距离2.5cm，可满足不同坐姿与人群，有效缓解疲劳，在椅座中间放置109kg的载荷，向靠背施加推到使靠背倾斜到后制动位置，然后去除推力，以每分钟10-30次的速率进行300000次循环，无异常，符合BIFMA测试标准。  2、椅座：座垫采用硬度50，密度60的定型海绵，8厘9层定制弯曲板，舒适透气，配PP工程塑料防尘底壳。  3、椅架：20.5\*32.5\*T1.5mm优质Q235碳素钢椅架，全自动机械臂焊接，稳固性强，高速打砂除锈处理，表面高温喷涂烤漆，漆面牢固，具有防腐，抗氧化等性能，特制脚垫，全新超韧尼龙材质，抗磨损性强，重57kg的实验沙袋悬空椅座上方36mm，自由下落撞击，循环100000次，无异常，符合BIFMA测试标准。  4、写字板：采用优质PA+30%玻纤加厚板面，搭配精抛铝合金旋转机构，可灵活旋转收放。  5、功能：椅架全折叠收纳，节省空间。 | 16张 |  |  |  |
| 二门柜 | 尺寸800\*400\*2000mm  1、基材：台面E0级浸渍胶膜纸饰面多层板，外观质量及理化性能满足GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》优等品要求，环保性能要符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中E0级要求:静曲强度要大有大于10.5MPa 弹性模量大于1500MPa 内结合强度大于等于0.3MPa 含水量百分之3到13之间 板的握螺钉力大于900N 表面耐冷热循环要做到无裂纹、鼓包、变色、超皱等。表面耐划痕要做到大于1.5N表面无大于百分之九十的连续划痕。甲醛释放含量≤0.05mg/m³  2、封边带：采用优质PVC封边带，封边带重金属含量小于国家含量标准.  3、五金配件：采用“海福乐、海蒂诗、DTC”或同档次优质五金配件 | 1个 |  |  |  |
| 折叠长桌 | 1500\*400\*750mm颜色可选  1、台面板 采用E0级别多层板，符合国家E0级板材标准，台面厚度25mm，挡板厚度16mm,面粘三聚氰胺胶面，PVC胶边，耐磨防污。  2、台面托架: 采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，长280MM\*宽30MM材料壁厚3.0MM。  3、侧脚 ：前脚管采用30MM\*60MM优质冷轧旦形钢管，后脚管采用25MM\*50MM优质冷轧旦形钢管，前后脚跨度560MM,壁厚1.5MM。  4、横梁 ：60\*30\*1.5MM旦形钢管与T5.0厚度钢板焊接组成  5、书网: 采用优质φ14MM圆管 厚度为0.8mm)经塑料件与圆管组合成型。  6、旋转机构：Ø50\*1.5MM圆管搭配ADC12优质压铸铝合金，以及锌合金联动杆  7、外观设计:架子经防锈防静电喷涂处理，台架有旋钮折叠装置，脚轮2英寸M10带刹车脚轮，造型美观大方，有现代特色。 | 2张 |  |  |  |
| 六人位组合桌 | \*6张拼起直径1800mm  \*单桌边长900mm  \*6张单桌拼成一组  1、板材：采用E0级别刨花板（三聚氰胺板），等所有参数均符合国家最新E0级环保标准，符合GB/T 4897-2015相关标准，面板厚度25mm，挡板厚度15mm,面粘三聚氰胺胶面，采用优质PVC封边条，厚度2.0mm。  2、台面托架：采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，长280MM\*宽30MM材料壁厚：（壁厚3.0MM）表面采用防锈静电喷涂处理,实用牢固，承受力大。  3、折叠机构：桌子两侧采用优质高精度冷轧60圆形钢管，材料壁厚：（4.0MM），焊接在方形立柱上，是产品接头工艺更加牢固，耐用，不易断裂。需安装舌芯+铝芯+弹簧折叠装置，中间配制六角管传动轴连接铝芯，外侧配置优质PP一体成型旋钮开关，任何一侧只需轻轻一扭便可折叠，.  4、侧脚： 扇形架子，前后脚管采用50MM\*25MM优质冷轧蛋形钢管壁厚1.5MM，前后脚跨度520MM,壁厚（1.5MM）表面采用防锈静电喷涂处理及塑料配件而成，整体牢固耐用，美观大方，承受力大。  5、横梁 采用优质φ60MM圆形冷轧钢管，壁厚1.5MM,表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。（横梁长度跟随定制尺寸变化）  6、书网：采用优质φ14MM圆管(厚度为0.8mm)经塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理。(书网长度跟随定制尺寸变化）  7、外观设计：采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然;台架有旋钮折叠装置，脚轮采用φ60MM PU万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。 | 4组 |  |  |  |
| 三门柜 | 尺寸：1200\*400\*2000mm   1. 基材：台面E0级浸渍胶膜纸饰面多层板，外观质量及理化性能满足GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》优等品要求，环保性能要符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中E0级要求:静曲强度要大有大于10.5MPa 弹性模量大于1500MPa 内结合强度大于等于0.3MPa 含水量百分之3到13之间 板的握螺钉力大于900N 表面耐冷热循环要做到无裂纹、鼓包、变色、超皱等。表面耐划痕要做到大于1.5N表面无大于百分之九十的连续划痕。甲醛释放含量≤0.05mg/m³   2、封边带：采用优质PVC封边带，封边带重金属含量小于国家含量标准.  3、五金配件：采用“海福乐、海蒂诗、DTC”或同档次优质五金配件 | 1个 |  |  |  |
| 期刊杂志架 | 尺寸2000\*850\*450mm ，分5层，两侧带木护板 ，采用优质冷轧钢板，钢材厚度≥1.0mm 表面静电喷塑粉，表面经过酸洗磷化、静电、喷塑处理防腐防锈色泽均匀，无露底。 | 5个 |  |  |  |
| 报告厅调音室 货架 | 长1500\*宽500\*高1800\*层高600mm  规格：高：1800mm\*长1500mm\*宽500mm (立柱：30×50×0.8 3)  横梁：30×50×0.8 4) 层板：0.6cm,单层承重200kg  颜色分类：蓝白套色可选   1. 功能：分三层，高度可调节，承重量大   2、制作工艺：①钢板类制品：热水洗→预脱脂→脱脂→水洗→表面调整→磷酸盐处理→水洗→纯水洗→预烘干→喷塑→高温处理 防腐防锈色泽均匀，无露底。 | 1个 |  |  |  |
| 演艺厅调音室 货架 | 长1500\*宽500\*高1800\*层高600mm  规格：高：1800mm\*长1500mm\*宽500mm (立柱：30×50×0.8 3)  横梁：30×50×0.8 4) 层板：0.6cm,单层承重200kg  颜色分类：蓝白套色可选  1、功能：分三层，高度可调节，承重量大  2、制作工艺：①钢板类制品：热水洗→预脱脂→脱脂→水洗→表面调整→磷酸盐处理→水洗→纯水洗→预烘干→喷塑→高温处理 防腐防锈色泽均匀，无露底。 | 1个 |  |  |  |
| 合计 | 人民币大写： | | | |  |  |
| 备注 | 1. 以上报价含税费、运费、安装调试； 2. 质保期3年； 3. 按实际数量结算。 | | | | | |

密封报价封条模版如下：

|  |
| --- |
| **封条 封条 封条** |
| **项目名称：**2025年上半年零星办公家具及会议室、研讨室家具  **报价人：**  **地 址：**  **联系人：**  **电 话：** |

